Grudziądz, dnia 7.02.2025 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.4.2025

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na**: Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka - Rogóźno**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót do wykonania jest 641 m2 chodników oraz 149 m2 zjazdów. Natomiast zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania jest łącznie ok. 665 m2 nawierzchni z kostki betonowej. Prosimy o określenie jakie ilości należy przyjąć do wyceny i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Powierzchnia chodników 641m2, zjazdów 149 m2.

1. Zgodnie z dokumentacją projektową (pkt. 5) Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie realizowane powierzchniowo za pomocą zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów odwadniających. W celu odprowadzenia wody z powierzchni jezdni zaprojektowano ścieki podchodnikowe (2 x korytko ściekowe półokrągłe). Z uwagi na brak przekroju konstrukcyjnego oraz pozycji w przedmiarze robót prosimy o wskazanie lokalizacji oraz ilości przedmiotowego ścieku.

Odpowiedź: Odwodnienie projektowanego chodnika poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowu, który należy odtworzyć. Nie należy wyceniać ścieków podchodnikowych.

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

1. Projekt budowlany wskazuje na zabezpieczenie sieci teletechnicznych, kosztorys nie zawiera takich pozycji. Prosimy o wskazanie czy i w jakich ilościach należy wykonać zabezpieczenie infrastruktury rurami dwudzielnymi.

Odpowiedź: Należy wycenić zabezpieczenie sieci teletechnicznych w ilości 36 mb.

1. Opis do projektu budowlanego wskazuje, że w celu odprowadzenia wody z powierzchni jezdni zaprojektowano ścieki podchodnikowe (2 x korytko półokrągłe). Czy wykonanie ww. odwodnienia jest przedmiotem Zamówieni? Jeżeli tak to prosimy uzupełnić przedmiar o ww. pozycje.

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

1. Opis do projektu budowlanego wskazuje na rozbiórki istniejących zjazdów, prosimy o wskazanie zakresu nawierzchni przeznaczonych do rozbiórek.

Odpowiedź: Należy wycenić rozbiórkę nawierzchni zjazdów z koski betonowej w ilości 23,5 m2.

**Rafał Zieliński**

**Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg**

podpis kierownika Zamawiającego