Załącznik do formularza ofertowego

**Opis zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego:**

- współdziałanie z ciągnikiem o masie do 3600 kg i o mocy do 70 KM **tak/nie\***

- montaż na tylny 3 punktowy układ zawieszenia typu II i III **tak/nie**

- obroty WOM:\_\_\_\_\_\_\_ obr./min

- masa kosiarki ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_kg

- szerokość robocza: ­\_\_\_\_\_\_\_\_ m

- zakres przesuwu głowicy koszącej \_\_\_\_\_\_ cm

- wał bijakowy z grubościennej rury o średnicy: \_\_\_\_\_\_ mm

- elementy tnące- nóż bijakowy- \_\_\_\_\_\_ szt.

- nóż bijakowy młotkowy do rozdrabniania gałęzi o średnicy do 8 cm **tak/nie**

- sprzęgło zabezpieczające **tak/nie**

- bezpiecznik mechaniczny oraz hydrauliczny **tak/nie**

- osłony zabezpieczające ( przednia- blachy ochronne, tylna- gumowa) **tak/nie**

- regulacja wysokości cięcia **tak/nie**

- wał kopiujący z możliwością samooczyszczenia **tak/nie**

- regulacja kąta pracy przy nachyleniu od +900  do -600 **tak/nie**

- obudowa zespołu tnącego osłoną ze stali trudnościeralnej **tak/nie**

- przeciwnóż **tak/nie**

- zabezpieczenie łożysk przed uszkodzeniami mechanicznymi **tak/nie**

- napinacz pasków klinowych **tak/nie**

\* - niepotrzebne skreślić