ZP.271.28.2025

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie przeglądów wraz z czyszczeniem separatorów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych:

* nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Słup – separator typoszereg EKO-TECH BPOS C (Vs – 4,55 m3)- 1 szt.
* nr 1407C Rywałd-Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą (most na rzece Lutryna) – separator typoszereg EKO-K 3/15 – 0.6 - EKO-K 150/1500 – 0,6 Ow- 2 szt..
* nr 1378C Grudziądz – Gać w miejscowości Gać –separator AQUAFIX SKGBP (producent HAURATON Polska Sp. z o.o. Poznań)- 2 szt.
* nr 1383C Dąbrówka Królewska -Gruta w miejscowości Salno –1 szt.

Zakres usługi:

a) asenizacja mieszaniny wodno-olejowej i szlamów zgromadzonych w układzie – osadnik i separator,

b) hydrodynamiczne czyszczenie ścian i części ruchomych (filtrów, lameli) urządzenia,

c) hydrodynamiczne czyszczenie przykanalika,

d) asenizacja popłuczyn,

e) sprawdzenie poprawności działania układu,

f) dokonanie odpowiednich wpisów w książce eksploatacyjnej układu,

g) transport i unieszkodliwienie odpadu.

Wraz z wykonaniem przeglądu separatorów prosimy o uzupełnienie książek eksploatacji.