**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Część 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont nawierzchni jedni w ciągu drogi powiatowej  Nr 1381C Grudziądz – Grabowiec – Nicwałd | | | | |
| Opis | ilość | Jednostka  miary | Cena jedn. | Wartość netto |
| Frezowanie nawierzchni, wcięcie na połączeniu z istniejącą masą na grubości 4 cm | 40 | m2 |  |  |
| Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | 3100 | m2 |  |  |
| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa o gr. 15 cm | 100 | m2 |  |  |
| Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm | 100 | m2 |  |  |
| Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16W | 10 | Mg |  |  |
| Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W – gr. 4 cm | 100 | m2 |  |  |
| Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S – gr. 5 cm | 3100 | m2 |  |  |
|  | Suma netto | | |  |
| VAT (23%) | | |  |
| Razem brutto | | |  |