Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy transportowej:

1. Fabrycznie nowa,
2. Wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowa do użytku,
3. Spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.),
4. Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu,
5. W terminie dostawy należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji przyczepy, książka gwarancyjna, (języku polskim),
6. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi przyczepy. Szkolenie odbędzie się   
   w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych w promieniu 100 km od siedziby zamawiającego,
8. Wykonawca udziela min. 12 miesięcy pełnej gwarancji i rękojmi na przyczepę,
9. Wykonawca dostarczy wszystkie konieczne i niezbędne dokumenty dopuszczenia pojazdu do ruchu publicznego umożliwiające rejestrację pojazdu (najpóźniej w dniu dostawy przyczepy),
10. Minimalne wymagania Zamawiającego:

Przyczepa współpracująca z ciągnikiem rolniczym o minimalnej mocy 70 KM

Zawieszenie typu: tandem dwuosiowa

Dopuszczalna prędkość poruszania się z przyczepą min.: 40 km/h

Dopuszczalna ładowność: min. 8000 kg

Dopuszczalna masa całkowita: do 14 ton

Pojemność ładunkowa (bez nadstaw): min. 6,0 m3

Powierzchnia ładunkowa: min. 9,0 m2

Długość skrzyni ładunkowej (wewnątrz): min. 4 m

Szerokość skrzyni ładunkowej(wewnątrz): min. 2,2 m

Grubość blachy podłogi/ściany: min. 6/4 mm

Wysokość ścian bocznych: min. 600 mm

System wywrotu: jednostronny do tyłu

Zaczep: sztywny z regulacją wysokości

System hamulcowy: pneumatyczny, z hamowanymi wszystkimi osiami, postojowy hamulec ręczny

Oświetlenie: przystosowane do poruszania się po drogach publicznych 12V, hermetyczne z ochroną przed uszkodzeniem, oświetleniem obrysowym

Tylne urządzenie zabezpieczające: zderzak

Dodatkowe koło zapasowe

Uchwyt na tablicę rejestracyjną.