Grudziądz, 25.03.2025 r.

ZP.271.1.11.2025

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty cenowej na **zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej- 2 szt.** do pracy z ciągnikiem rolniczym.

Maszyny muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku. Mają służyć do koszenia przydrożnych poboczy (kosiarka całą szerokością roboczą musi wychodzić poza koło jezdne traktora).

Cena zakupu obejmuje:

- kompletne maszyny,

- wszystkie sworznie, wały napędowe przegubowo teleskopowe, zawleczki, łączniki do traktora, kule łącznika dolnego (1 kpl o wymiarach zew. średnicy Ø 56 i długość 45mm, 1 kpl. o wymiarach zew. średnicy Ø 64 i długość 45mm),

- zapasowy komplet bijaków do każdej kosiarki 2\*18 szt.,

- koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

**Wymagania podstawowe kosiarki bijakowej:**

- współdziałanie z ciągnikiem o masie do 3600 kg i o mocy min. 70 KM,

- montaż na tylny 3 punktowy układ zawieszenia typu II i III,

- obroty WOM: 540 obr. /min.,

- szerokość robocza 160 cm ,

- masa kosiarki – 750 do 780 kg,

- szeroki zakres przesuwu głowicy koszącej w poziomie umożliwiający omijanie przeszkód bez zmiany toru jazdy traktora ( min. równy szerokości roboczej kosiarki),

- wał bijakowy z grubościennej rury o średnicy Ø 168 mm,

- elementy tnące (nóż bijakowy 18 szt.) mocowane na wale podwójnie zachodzące,

- nóż bijakowy młotkowy umożliwiający rozdrobnienie gałęzi o średnicy do 8 cm ,

- kosiarka powinna być wyposażona w sprzęgło zabezpieczające,

- kosiarka powinna być wyposażona w bezpiecznik mechaniczny oraz hydrauliczny, zabezpieczające kosiarkę przed uszkodzeniami w kontakcie z przeszkodą,

- kosiarka musi być wyposażona w osłony zabezpieczające: w przednią: blachy ochronne, tylną: gumową,

- regulacja wysokości cięcia, regulacja wysokości wału kopiującego,

- wał kopiujący z możliwością samooczyszczenia,

- regulacja kąta pracy przy nachyleniu od +900  do -600 ,

- zespół tnący obudowany osłoną ze stali trudnościeralnej,

- wyposażenie w przeciwnóż,

- łożyska zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wyposażenie w napinacz pasków klinowych.

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. do Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 własnym transportem i na własny koszt oraz ryzyko w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego kompletny montaż kosiarki do ciągnika Zamawiającego oraz przeszkoli 2 operatorów z obsługi kosiarki podczas pracy.

Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość oferowanego sprzętu oraz katalog części wymiennych, książkę gwarancyjną (w języku polskim), instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Wykonawca udziela min. 12 miesięcy pełnej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga stałego dostępu do części

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu w okresie gwarancji oraz odpłatny serwis pogwarancyjny w miejscu użytkowania.

1. CPV: 16310000-1
2. Termin realizacji zamówienia: **30 dni od dnia podpisania umowy**
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel. 056 46-48-257.
2. W ofercie należy podać cenę ogólną za dostawę kosiarki wysięgnikowej.
3. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
5. wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
6. dokumenty określające parametry oferowanej kosiarki (szczegółowy opis techniczny wraz z fotografiami lub folderami reklamowymi);
7. parafowany wzór umowy
8. wykaz autoryzowanych punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
10. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu **04.04.2025 r. do godz. 1200** w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 w następujący sposób:

- osobiście;

- za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją „oferta na zakup kosiarki bijakowej- 2 szt. ”);

- lub e-mailem (na adres: sekretariat@pzdgrudziadz.pl)

11. Zasady zapytania ofertowego znajdują się pod linkiem: <https://pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info/download/attachment/2262/zal-nr-7-do-regulaminu-zasady-zapytania-ofertowego.pdf>

12. Klauzula RODO znajduje się pod linkiem: <https://pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info/download/attachment/2253/klauzula-rodo-zamowienia-publiczne.pdf>

**Kierownik PZD**

**Rafał Zieliński**