Grudziądz, dnia 6.06.2025 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(*nazwa i adres Zamawiającego*)

ZP.271.3.18.2025

(*nr ref. postępowania*)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na**: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o załączenie przedmiaru robót.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie posiada przedmiaru robót. Wykonawca na podstawie załączonej dokumentacji winien skalkulować wartość robót będących przedmiotem zamówienia.

1. Prosimy o wskazanie powierzchni poszerzeń jezdni, jaką należy skalkulować w wycenie.

**Odpowiedź:** Wykonawca na podstawie załączonej dokumentacji winien skalkulować wartość robót będących przedmiotem zamówienia.

1. Prosimy o naniesienie poszerzeń jezdni na plan sytuacyjny.

**Odpowiedź**: Miejsca poszerzeń jezdni wynikają z PZT udostępnionego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. Prosimy o załączenie planu sytuacyjnego w pliku DWG.

**Odpowiedź**: Plan sytuacyjny w dwg został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. Prosimy o załączenie tabeli poszerzeń.

**Odpowiedź**: zamawiający nie posiada tabeli poszerzeń.

1. Prosimy o wskazanie konstrukcji i powierzchni odcinka próbnego.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego.

1. Czy nasadzenia zastępcze są przedmiotem niniejszego postępowania – jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości i specyfikacji nasadzeń.

**Odpowiedź**: Wykonawca będzie zobowiązany wykonać nasadzenia zastępcze na drodze pow. nr 1353C Białochowo-Szembruczek (w miejscach wskazanych przez zamawiającego) w ilości 32 szt. Do nasadzeń zastępczych należy przeznaczyć sadzonki drzew gatunku grab i klon (w ilości 50/50) o obwodzie pnia 10-12 cm mieszonym na wysokości 100 cm. Sadzonki mają być opalikowane oraz oznaczone metkami ze szkółki.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko odmulenie istniejących przepustów i odbudowę ścianek czołowych?

**Odpowiedź**: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego przepustu w km 10+362 polegającego na wymianie rur betonowych na rury typu HDPE o średnicy 500 mm SN8 karbowane na długości 12 m ze ścianami typowymi prefabrykowanymi a także wykonanie wygrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów zgodnie z projektem budowlanym branży sanitarnej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany rur o średnicy 300 mm w dwóch niezinwentaryzowanych przepustach w km 10+600 i 10+810 na rury typu HDPE o długości 12 m każdy bez wykonania ścianek czołowych.

1. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego na podstawie kalkulacji Projektanta.

**Odpowiedź**: Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 2 646 199,45 zł

1. Wykonawca wnosi o przekazanie przedmiarów robót, dokumentacji technicznej oraz SST.

**Odpowiedź:** Dokumentacja techniczna (w tym SST) została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający nie posiada przedmiarów robót.

1. W opisie technicznym wskazano, że grubość podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P na poszerzeniu wynosi 4 cm, natomiast przekroje konstrukcyjne wskazują na poszerzeniu warstwę AC22P o grubości 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowej wartości.

**Odpowiedź**: Grubość podbudowy wynosi 6 cm.

1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trawników, jeżeli tak to prosimy o wskazanie powierzchni zieleni do wyceny.

**Odpowiedź**: Przedmiot zamówienia nie przewiduje wykonania trawników.

1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie rowów, jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości rowów do odtworzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga odtworzenia rowów zgodnie z istniejącymi rowami w terenie i zgodnie z PZT.

**Rafał Zieliński**

**Kierownik PZD**

Podpis kierownika Zamawiającego